SETUP - vstup do režimu \*, dopredu B, dozadu A, nahoru D, dolu C, uložení hodnot a výstup #

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TDiffON | nastavení teploty | klávesy C,D |
| TDiffOFF | nastavení teploty | klávesy C,D |
| Panel1 vstup | výběr čidla | klávesy C,D |
| Panel1 výstup | výběr čidla | klávesy C,D |
| Panel2 vstup | výběr čidla | klávesy C,D |
| Panel2 výstup | výběr čidla | klávesy C,D |
| Bojler vstup | výběr čidla | klávesy C,D |
| Bojler výstup | výběr čidla | klávesy C,D |
| Bojler | výběr čidla | klávesy C,D |
| Teplota místnost | výběr čidla | klávesy C,D |
| Control sensor | výběr čidla podle kterého se spíná | klávesy C,D |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | INFO | SETUP |
| 1 | total energy |  |
| 2 | TDiffON |  |
| 3 | TDiffOFF |  |
| 4 | prutok |  |
| A | BACKLIGHT ON/OFF | O položku dozadu |
| 5 | Max IN OUT temp |  |
| 6 | Max bojler |  |
| B | Save total energy to EEPROM | O položku dopředu |
| 7 | Max power today |  |
| 8 | Control sensor |  |
| 9 | total time |  |
| C | RESET | O krok nahoru |
| \* | Vstup do SETUP režimu |  |
| 0 | main display |  |
| D | manual/auto | O krok dolů |
| # |  | opuštění SETUP režimu |